様式第3号の2(第7条関係)

屋外広告物安全点検記録

|  |  |
| --- | --- |
| 屋外広告物の種類 | 屋上広告物　・　軒下広告物　・　塀及び垣広告物 ・ 広告塔　・　建植広告物 ・ その他（　　　　　　　　　） |
| 設置場所 | 　　 |
| 地上から広告物上端の高さ | ｍ | 設置年月日 | 　　　　　年　　　　　月　　　　　日 |
| 点検の種類 | 　目視点検 ・ 　　標準点検 ・ 　詳細点検設置から　(10年未満)　　(10年以上20年未満)　　 (20年以上) | 点検年月日 | 　　　　　年　　　　　月　　　　　日 |
| 点検者 | 氏名 |  | 電話番号 |  |
| 住所 | 〒 | 資格の有無 | 無・有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  |  |  |  |
| 点検箇所 | 点　　検　　項　　目 | 異常の有無 | 異常の概要 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜・ぐらつき | 有　・　無 | □要改善改善予定又は済（　　　年　　　月）内容□経過観察 |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | 有　・　無 |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有　・　無 |
| 支持部 | １　鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 | 有　・　無 | □要改善改善予定又は済（　　　年　　　月）内容□経過観察 |
| ２　鉄骨接合部(ボルト・ナット・ビス)のゆるみ、欠落 | 有　・　無 |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有　・　無 | □要改善改善予定又は済（　　　年　　　月）内容□経過観察 |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 有　・　無 |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 有　・　無 |
| 広告部 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 有　・　無 | □要改善改善予定又は済（　　　年　　　月）内容□経過観察 |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有　・　無 |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有　・　無 |
| 照明装置 | １　照明装置のゆるみ、不点灯、不発光 | 有　・　無 | □要改善改善予定又は済（　　　年　　　月）内容□経過観察 |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有　・　無 |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | 有　・　無 |
| その他 | １　付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損 | 有　・　無 | □要改善改善予定又は済（　　　年　　　月）内容□経過観察 |
| ２　避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常 | 有　・　無 |
| ３　その他 | 有　・　無 |